|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.24 | | Канатная пирамида "Олимп" d=4600 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4600x4600x2800 | Вес, кг: | 740 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, канат Комплектация: опорный столб – 1 шт., канатная сетка – 1шт, комплект крепежа – 1 шт. Сетка пирамиды выполнена из армированного полипропиленового каната, крестообразных соединителей из полиамида ПА6, металлических коушей, обжимных алюминиевых втулок. Также в производстве сетки используется специальная защита каната от истирания и повышенных нагрузок. Сетка крепится к опорному столбу диаметром 108 мм, сверху на столб надевается металлическое навершие. С 4 сторон («лучами») конструкция крепится к поверхности игровой площадки с помощью талрепов, которые обеспечивают необходимое натяжение. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |