|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-11.0001 | Канатный переход "Кеплер" |
|  |
| Размеры, мм: | 3390x3390x620 | Вес, кг: | 120 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: металл, канат полипропиленовый, нержавеющий крепеж, резина. Комплектация: закладные детали – 1 компл., канатная конструкция - 2 шт., опорные стойки - 3 шт., хомут с комплектом крепежа - 3 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Конструкция представляет собой подвесной мостик и предназначена для установки на открытых игровых площадках. Мостик состоит из полипропиленовый каната «Викинг» квадратного сечения сечением 140х140 мм., который своими концами крепится к двум опорным металлическим столбам. Металлические стойки закрыты резиновыми рифлеными дисками.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |