|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-416 | | Три разноуровневых турника (Нержавеющая сталь) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1200x1360x2600 | Вес, кг: | 102 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, нержавеющая сталь, пластик. Комплекс состоит из трех опорных столбов, установленных треугольником и выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм и трех перекладин, расположенных на разных уровнях, выполненных из круглой трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2 мм, изготовленной из нержавеющей стали.  Верхняя часть столбов закрыта пластиковой заглушкой с усеченной шляпкой. Присоединение перекладин и гимнастических элементов выполнено на разборных пластиковых хомутах, предназначенных для соединения двух перпендикулярно расположенных труб Ø108 мм и Ø32 мм. Хомут состоит из 2 элементов, которые фиксируются между собой болтами и гайками. Изготовлен из стеклонаполненного полиамида (PA6-GF30). Материал характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками: повышенной прочностью и долговечностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, влиянию высоких и низких температур (от – 40 до +60 °С) и УФ-излучению. Предусмотрены уплотнительные резиновые вставки для надежной фиксации – хомут плотно прилегает к трубе, не скользит в процессе эксплуатации.  Максимальная нагрузка на перекладину – 500 кг. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь резьбовой крепеж оцинкованный.  Комплектация: опорные столбы – 3 шт, перекладины – 3 шт., хомуты – 6 шт., комплект крепежа – 1 шт | | | |