|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-405 | | Рукоход-змейка (Нержавеющая сталь) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 550x1810x2600 | Вес, кг: | 74 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, нержавеющая сталь, пластик.  Комплектация: опорные столбы – 2 шт; рукоход-змейка – 1 шт; хомуты – 1 компл.; комплект крепежа – 1 шт.  Комплекс состоит из 2 опорных столбов, и рукохода-змейка.  Опорные столбы выполнены из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Верхняя часть столбов закрыта пластиковой заглушкой с усеченной шляпкой.  Рукоход-змейка выполнен из нержавеющей металлической круглой трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2 мм. Присоединение гимнастического элемента выполнено на разборных хомутах. Предусмотрены уплотнительные резиновые вставки для надежной фиксации – хомут плотно прилегает к трубе, не скользит в процессе эксплуатации.   Хомут состоит из 2 элементов, которые фиксируются между собой болтами и гайками. Максимальная нагрузка на перекладину – 500 кг.  Все имеющиеся металлические детали, кроме нержавейки, предварительно зачищены, обезжирены и окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкован. | | | |