|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСД-05 | Скамейка разноуровневая «Гусеница» |
|  |
| Размеры, мм: | 312x2479x556 | Вес, кг: | 25.059 |
| Характеристики материалов  |
| Скамейка разноуровневая "Гусеница". Состоит из металлического цельносварного каркаса, изготовленного из металлических труб Ду32 и равнополочного уголка ширина 40 мм длина 40 мм толщина 4мм, восьми сидений и декоративной панели, изготовленных из фанеры 2/2 толщиной 15мм и 22/2 толщиной 9мм . Окраска металла производится полимерной краской, окраска фанеры производится полимерной краской. Все открытые части труб закрываются пластиковыми заглушками, крепежи закрыты пластиковыми заглушками М6 мм. Установка закладных производится на глубину 0,3м с последующим бетонированием. Масса 27 кг.Элементы бревна Гусеницы:Разновысокое бревно Гусеница-1 - 1 шт.Сидения из фанеры -8 шт. |