|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГП-40 | | Балансбол | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 900x900x550 | Вес, кг: | 120 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, пластик, резина Комплектация: балансбол – 1 шт. Балансбол представляет собой целиковое изделие, выполненное из EPDM-крошки с амортизирующим слоем из SBR на основе ароматического полиуретанового связующего. В конструкции используются нержавеющая сталь, стеклопластик и профильные металлические элементы. Внутри сферы установлен вращающийся узел на подшипнике, соединённый с пружиной диаметром 200 мм из стали 60С2А, установленной на металлическом подиуме диаметром 900 мм и толщиной 10 мм с покрытием из EPDM. Между сферой и пружиной расположен защитный полиуретановый стакан (220×10 мм), исключающий доступ к подвижным частям. Крепление осуществляется приклеиванием или анкерным методом; монтаж выполняется на двухкомпонентный полиуретановый клей.  Покрытие элементов: - металл - цинкогрунт | | | |