|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.61 | | Канатная пирамида "Старк" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 6010x6010x3000 | Вес, кг: | 186 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, канат. Комплектация: опорнный столб– 1 шт., канатная сетка – 1шт., комплект крепежа – 1 шт.  Опорный столб из трубы диаметром 108 мм покрытый полимерным покрытием. Оголовок столба из металла, покрытый полимерным покрытием. Сеть из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм. Кресто-образные соединения каната из алюминиевого сплава, обжимные гильзы из алюминиевого сплава. С восьми сторон конструкция крепится к поверхности игровой площадки с помощью талрепов, которые обеспечивают необходимое натяжение. Канатная сеть крепится с помощью металлических коушей к оголовку. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |