|  |  |
| --- | --- |
| ЛГД-4.01 | Домик со счетами |
|  |
| Размеры, мм: | 1400x1400x1800 | Вес, кг: | 131 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, влагостойкая березовая фанера, дерево, порошковая краска, акриловая краска, пластикКомплекс состоит из 4 опорных столбов сечением 100 мм х 100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев сухих досок хвойных пород. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены радиус скругления 20 мм. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы. Фанерные элементы выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры:Крыша – из фанеры толщиной 15 мм, боковые ограждения, накладки на борта и стропила выполнены из фанеры толщиной 21 мм. Боковые накладки для счет выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 27 мм. Пол выполнен из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием, толщиной 15 мм и установлен на раму, выполненную из металлической круглой трубы, диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. К раме приварены «ушки» с отверстиями для фиксации пола и пластины 50х130х5 для крепления к опорным столбам.Перекладины счет выполнены из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм. Счеты в виде колец выполнены из пластика.Все элементы, выполненные из фанеры, кроме ламинированной, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали предварительно зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской .Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.Весь резьбовой крепеж оцинкован.Комплектация: Столбы опорные – 4 шт; счеты – 3 компл.; фанерные элементы – 1 компл. |