|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.17 | | Канатная пирамида "Гималаи" d=14000 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 13700x13700x6895 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, канат. Комплектация: опорнный столб– 1 шт., канатная сетка – 1шт., комплект крепежа – 1 шт.  Канатный комплекс состоит из канатной части и монтажного комплекта, включающего центральную стойку.Канатная часть пирамиды представляет собой сетку-паутину, изготовленную из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крестообразные соединители канатной части выполнены из литого полиамида, фиксируются нержавеющими саморезами 45мм. Т-образные соединения реализованы при помощи обжимных втулок длиной 65 мм, выполненных из алюминиевых сплавов. Концы канатной части продеты петлей через металлический коуш и фиксируются обжимной втулкой, выполненной из алюминиевого сплава.  Опорный столб выполнен из металлической трубы, окрашенной порошковой полимерной краской, устойчивой к воздействию ультрафиолета и неблагоприятных погодных условий. Несущий столб устанавливается в центральную закладную. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |