|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.36П | | Блоки для лазания "Эльбрус" (HPL) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1870x3399x2823 | Вес, кг: | 525.2072 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, HPL пластик, нержавеющий крепеж. Комплектация: опорные стойки – 5 шт., панели – 32 шт., уголки -45 шт, комплект крепежа - 1 компл. Оборудование состоит из состоит из трёх блоков, соединённых между собой и выполненых в форме правильного додекаэдра. Блоки состоят из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм.  Металлические уголки изготовлены из листовой стали 5 мм. Опорные стойки выполнены из листовой стали толщиной 5 мм и стальной трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм. Элементы для лазания выполнены из композитного материала. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |