|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТН-37 | Теневой навес |
|  |
| Размеры, мм: | 991x3126x2314 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: строганая доска сосны, металл.Комплектация: каркас теневого навеса - 1 компл., крепеж - 1 компл.Стойки по бокам теневого навеса изготовлены из листа металла толщиной 8 мм. Обшивка каркаса выполнена из строганого бруска сосны 50х50 мм. Перемычки на навесе представлены в виде строганых досок сосны 90х35 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |