|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-305 | | Карусель "Оттава" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2140x2140x2300 | Вес, кг: | 126 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, резина, порошковая краска. Опорный центральный столб карусели выполнен из металлической круглой трубы 133х4 мм. «Плечи» карусели выполнены из круглой трубы диаметром 89 мм и имеют изогнутую форму. В верхней части карусели установлен механизм вращения. Вращение осуществляется за счет двух подшипников – радиального и радиально-упорного.  Подвесы выполнены из короткозвенной цепи из нержавеющей стали с диаметром звена 6 мм с круглыми резиновыми сиденьями с диаметром 280 мм. В нижней части цепь закрыта термоусадочной оболочкой из ПВХ. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Весь резьбовой крепеж оцинкованный. | | | |