|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-02.40.1 | Качалка "Рёло" (пластик HPL) |
|  |
| Размеры, мм: | 380x677x1004 | Вес, кг: | 49.7059 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: пластик HPL, березовая влагостойкая фанера, металл, нержавеющий крепеж.Комплектация: основание с пружиной – 1 компл., боковины качалки – 2 шт., сидение – 1 шт., спинка – 1 шт., перекладина – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Качалка на металлической пружине с двумя боковыми панелями из пластика HPL, сиденьем и спинкой из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, перекладиной для ног и рук из круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Пружина выполнена из металла, габариты 425x200x20 мм. Декоративные элементы и рисунки нанесены при помощи УФ-печати. С лицевой стороны панели нанесен принт.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |