|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.52 | | Канатный комплекс «Гиперкуб» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4000x4000x3500 | Вес, кг: | 510 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, дерево, армированный канат, лак, порошковая краска. Спортивно-игровой элемент должен быть выполнен в виде куба, стоящего на усеченном углу. Каркас куба должен быть выполнен из клееного бруса сечением 100х200 мм. Покрытие бруса – тонированный и бесцветный лак. Фиксация углов должна осуществляться при помощи специальных сварных элементов, выполненных из металла толщиной не менее 4 мм.   Внутри каркаса должна быть установлена переплетенная сетка, выполненная из армированного полипропиленового каната диаметром не менее16 мм, состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками. Присоединение сетки к каркасу должно осуществляться рым-болтами.  Все сварные металлические элементы каркаса должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь крепеж должен быть оцинкованный. Комплектация:  Каркас деревянный – 1 компл.; Соединительные кронштейны для бруса – 1 компл; паутина из армированного каната – 1 компл. | | | |