|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-203 | | Перекладина для отжиманий | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 80x1374x605 | Вес, кг: | 19.184 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Конструкция состоит из: Труба профильная 80х80х3 (стойки) Труба Ду 25х2,8 мм (перекладина) Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками; Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской: Стойки окрашены краской ; Перекладина окрашены краской ;  Комплект крепежа оцинкованный. Бетонируется на глубину 500 мм. Комплектация: Стойка – 2 шт. Перекладины – 1 шт. Комплект крепежа – 1шт. Комплект заглушек – 1 шт. | | | |