|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-203 | Перекладина для отжиманий |
|  |
| Размеры, мм: | 80x1374x605 | Вес, кг: | 19.184 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Конструкция состоит из:Труба профильная 80х80х3 (стойки)Труба Ду 25х2,8 мм (перекладина)Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками;Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской:Стойки окрашены краской ;Перекладина окрашены краской ;Комплект крепежа оцинкованный.Бетонируется на глубину 500 мм.Комплектация:Стойка – 2 шт.Перекладины – 1 шт.Комплект крепежа – 1шт.Комплект заглушек – 1 шт. |