|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-205 | Турник тройной |
|  |
| Размеры, мм: | 80x3870x2500 | Вес, кг: | 82.84 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Конструкция состоит из:Труба профильная 80х80х3 (стойки)Труба Ду 25х2,8 мм (перекладины)Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками;Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской:Стойки окрашены краской ;Брусья и перекладины окрашены краской ;Комплект крепежа оцинкованный.Бетонируется на глубину 500 мм.Комплектация:Стойка – 3 шт.Перекладины – 2 шт.Комплект крепежа – 1шт.Комплект заглушек – 1 шт. |