|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-300 | Брусья и турники |
|  |
| Размеры, мм: | 1814x2580x2500 | Вес, кг: | 96.113 |
| Характеристики материалов  |
| Турник и брусья предназначены для развития всех групп мышц, функциональных и кардиотренировок.Материалы: металл, порошковая краска.Конструкция состоит из:Труба профильная 80х80х3 (стойки)Труба профильная 60х40х2 (турник-брусья)Труба Ду 25х2,8 мм (турник-брусья, перекладины)Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками;Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской:Стойки окрашены краской ;Комплект крепежа оцинкованный.Бетонируется на глубину 700 мм.Комплектация:Стойка – 4 шт.Перекладина – 1 шт.Брусья - 1 шт.Комплект крепежа – 1шт.Комплект заглушек – 1 шт. |