|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-300 | | Брусья и турники | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1814x2580x2500 | Вес, кг: | 96.113 |
| Характеристики материалов | | | |
| Турник и брусья предназначены для развития всех групп мышц, функциональных и кардиотренировок. Материалы: металл, порошковая краска. Конструкция состоит из: Труба профильная 80х80х3 (стойки) Труба профильная 60х40х2 (турник-брусья) Труба Ду 25х2,8 мм (турник-брусья, перекладины) Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками; Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской: Стойки окрашены краской ;   Комплект крепежа оцинкованный. Бетонируется на глубину 700 мм. Комплектация: Стойка – 4 шт. Перекладина – 1 шт. Брусья - 1 шт. Комплект крепежа – 1шт. Комплект заглушек – 1 шт. | | | |