|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-107 | | Тренажер для мышц плечевого пояса | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 700x900x1400 | Вес, кг: | 42 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик. Тренажер для развития моторики мышц и суставов рук.  Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 18 мм до 133 мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 4 мм. Горизонтальная опора выполнена из металлической круглой трубы диаметром 76 мм х 3,5 мм В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм.  Защитный кожух выполнен из пластика. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. | | | |