|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИК-5.06 | | Игровой комплекс "Ольхон" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4300x4400x1800 | Вес, кг: | 504 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска, лак, Игровой комплекс выполнен в виде шестигранной пирамиды с усеченной вершиной. Каркас площадки выполнен в виде шестигранника из профильной трубы сечением 30 мм х 60 мм. Опорные стойки каркаса, расположенные вертикально, выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Опорные стойки стенок каркаса, расположенные под углом 135°, выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм. Для крепления граней пирамиды на стойки приварены полосы толщиной 2,5 мм с отверстиями для крепления панелей. Для придания необходимой жесткости конструкции в каркасе установлены ребра жесткости, выполненные из металлического профиля сечением 20 мм х 40 мм. Боковые стенки и верхняя шестигранная площадка выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм.  На стенки и верхнюю площадку нанесен рисунок, имитирующий доски, выполненный печатным способом с дополнительным покрытием - антиграффити.  На двух боковых гранях, для подъема на «холмик» установлены «ступени», расположенные под разными углами и выполненные из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. По двум сторонам площадки установлены декоративные ограждающие элементы, выполненные из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. В комплексе установлена горка, выполненная из нержавеющей стали, толщиной  2 мм. Горка имеет высоту 1000 мм.  Верхние кромки бортов защищены круглой трубкой из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм с толщиной стенки 2 мм. Скат и борта горки выполнены из цельного листа нержавеющей стали толщиной 2,0 мм, не имеют сварных швов и зазоров в местах перехода ската горки в борта. Опорные ножки горки выполнены из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм. Декоративные фанерные ограждения, установленные на площадке, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити.  Весь резьбовой крепеж оцинкован. Комплектация: каркас – 1 шт; покрытие – 1 компл; ограждения – 2 компл; горка 1 шт; крепеж – 1 компл. | | | |