|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИК-5.06 | Игровой комплекс "Ольхон" |
|  |
| Размеры, мм: | 4300x4400x1800 | Вес, кг: | 504 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска, лак,Игровой комплекс выполнен в виде шестигранной пирамиды с усеченной вершиной.Каркас площадки выполнен в виде шестигранника из профильной трубы сечением 30 мм х 60 мм.Опорные стойки каркаса, расположенные вертикально, выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.Опорные стойки стенок каркаса, расположенные под углом 135°, выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм. Для крепления граней пирамиды на стойки приварены полосы толщиной 2,5 мм с отверстиями для крепления панелей.Для придания необходимой жесткости конструкции в каркасе установлены ребра жесткости, выполненные из металлического профиля сечением 20 мм х 40 мм.Боковые стенки и верхняя шестигранная площадка выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. На стенки и верхнюю площадку нанесен рисунок, имитирующий доски, выполненный печатным способом с дополнительным покрытием - антиграффити. На двух боковых гранях, для подъема на «холмик» установлены «ступени», расположенные под разными углами и выполненные из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм.По двум сторонам площадки установлены декоративные ограждающие элементы, выполненные из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм.В комплексе установлена горка, выполненная из нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Горка имеет высоту 1000 мм. Верхние кромки бортов защищены круглой трубкой из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм с толщиной стенки 2 мм. Скат и борта горки выполнены из цельного листа нержавеющей стали толщиной 2,0 мм, не имеют сварных швов и зазоров в местах перехода ската горки в борта. Опорные ножки горки выполнены из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм.Декоративные фанерные ограждения, установленные на площадке, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Весь резьбовой крепеж оцинкован.Комплектация: каркас – 1 шт; покрытие – 1 компл; ограждения – 2 компл; горка 1 шт; крепеж – 1 компл. |