|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИК-27 | | Игровой модуль "Буксир" (лиственница ø130мм, HDPE, нержавеющая сталь) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 900x2500x1750 | Вес, кг: | 347 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, дерево (лиственница), нержавеющая сталь, листовой полиэтилен HDPE, порошковая краска. Комплектация: Опорные столбы – 6 шт; полы – 1 компл; поручни – 1 компл;  крыша – 1 компл; сиденье – 1 компл; подзорная труба из нержавеющей стали – 1 шт;  рупор из нержавеющей стали – 1 компл, комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.  Игровой комплекс состоит из 6 опорных столбов диаметром 130 мм. Столбы выполнены из клееной лиственницы и имеют диаметр 130 мм.   Полы в комплексе выполнены из досок лиственницы сечением 32х110 мм. Все доски отшлифованы, верхние кромки скруглены. Обработанные поверхности пропитаны маслом (два слоя). Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники с толщиной стенки 4 мм. Все подпятники окрашены порошковой полиэфирной краской. Верхние торцы открытых столбов закрыты накладками из нержавеющей стали. Скаты декоративной крыши, сиденье и накладки штурвала выполнены из листового полиэтилена HDPE, толщиной 15 мм.  На столбах ближе к носовой части лодки закреплен штурвал с применением труб из нержавеющей стали. На носовом столбе размещена подзорная труба из нержавеющей стали.  На кормовом столбе установлен рупор из нержавеющей стали. Между столбами ближе к кормовой части лодки закреплено сиденье из листового полиэтилена HDPE. Ограждающие поручни закреплены к столбам и выполнены из круглой трубы нержавеющей стали диаметром 26,9 мм. Все элементы выполненные из метала, кроме нержавеющей стали, окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкован. | | | |