|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИК-28 | Игровой модуль "Паром" (лиственница ø130мм, HDPE, нержавеющая сталь) |
|  |
| Размеры, мм: | 900x2300x1600 | Вес, кг: | 441 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, дерево (лиственница), нержавеющая сталь, листовой полиэтилен HDPE, порошковая краска.Комплектация: Опорные столбы – 6 шт; полы – 1 компл; поручни – 1 компл; крыша – 1 компл; сиденье – 1 компл; подзорная труба из нержавеющей стали – 1 шт; рупор из нержавеющей стали – 1 компл, комплект крепежа - 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Игровой комплекс состоит из 7 опорных столбов диаметром 130 мм выполненных из клееного бруса лиственницы. Опорные столбы устанавливаются на закладные. Закладной элемент составной, и выполнен из двух полукруглых сегментов из металлической трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм и общей высотой 900 мм. В корпусе выполнены отверстия для фиксации столбов. Полы в комплексе выполнены из досок лиственницы сечением 32х110 мм. Все доски отшлифованы, верхние кромки скруглены. Обработанные поверхности пропитаны маслом.Верхние торцы открытых столбов закрыты заглушками из нержавеющей стали. Скаты декоративной крыши, сиденье и накладки штурвала и ограждения выполнены из листового полиэтилена HDPE, толщиной 15 мм.На столбах ближе к носовой части лодки закреплен штурвал с применением труб из нержавеющей стали.Между столбами на корме лодки закреплено сиденье из листового полиэтилена HDPE.Ограждающие поручни закреплены на столбах и выполнены из круглой трубы нержавеющей стали диаметром 32 мм.Все элементы выполненные из метала, кроме нержавеющей стали, окрашены порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкован. |