|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-80 | | Брусья Эко (лиственница ø130мм, нержавеющая сталь) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 730x1550x1600 | Вес, кг: | 185 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: нержавеющая сталь, дерево (лиственница). Комплектация: Опорные столбы из лиственницы 130 мм – 4 шт; перекладины – 2 шт; ламели – 8 шт; закладные элементы – 4 шт., комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Комплекс состоит из четырех клееных опорных столбов диаметром 130 мм, выполненных из лиственницы и соединенных попарно перекладинами, выполненными из трубы из нержавеющей стали диаметром 42 мм с толщиной стенки 3 мм. Столбы отшлифованы и пропитаны маслом  (два слоя). Верхние торцы столбов закрыты колпаками, выполненными из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с эллиптической верхней шляпкой из нержавеющей стали толщиной 2 мм. | | | |