|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-38.1 | | Пергола с качелями | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1310x2500x2500 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: опорные столбы - 4 шт., каркас - 1 шт., подвес - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные столбы беседки выполнены из профильных металлических труб сечением 120х120 мм с толщиной стенки 3 мм. Каркас беседки изготовлен из профильных металлических труб сечением 100х100 мм с толщиной стенки 3 мм и профильной трубы 80х40 мм с толщиной стенки 3 мм. Заполнение каркаса и крыши представлено в виде строганых досок сосны 35х90х6000 мм.  Подвес с подсветкой прикрепляется к крыше. Подвес изготовлен из 3D-пластика: линейный полиэтилен низкой плотности для ротоформования (ротационного формования), который не выгорает и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Температура использования в диапазоне от -60 до +60 градусов по Цельсию.  В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - горячий цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |