|  |  |
| --- | --- |
| МСК-111.101 | Балансир "Гриф" |
|  |
| Размеры, мм: | 526x2650x671 | Вес, кг: | 53.58 |
| Характеристики материалов  |
| Общее описание конструкцииИзделие представляет собой балансир, соединенный с трубой, закрепленной на двух столбах из профильной трубы 100х100х3 мм. Сиденья балансира декорированы формой и фрезерованием под корпуса музыкальных инструментов — гитары и скрипки.Материалы и комплектующиеОкрашенная порошковой краской конструкционная сталь со слоем цинкосодержащего грунта, пластик HDl, нержавеющий крепеж. Ручки выполнены из металлической круглой трубы ДУ20 диаметром 26,8 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Основная балка выполнена из профильной трубы 100х100 с толщиной стенки 3 мм.Максимальный угол наклона посадочного места не более 20°. Для предотвращения резких остановок применяется демпфирование. Перепад высот в крайних положениях перекладины балансира не более 800 мм. Опоры балансира выполнены из профильной трубы 100х100мм с толщиной стенки 3 мм. Опорный узел перекладины балансира выполнен из двух подшипниковых опор и подвижной оси. Подвижная часть опорного узла вращается в двух радиальных подшипниках, установленных во втулки из трубы диаметром 57 мм. Выступающие металлические части металлических профилей закрыты пластиковыми заглушками.КаркасПредставляет собой металлическую основу из двух столбов профильной трубы 100х100х3мм, соединенную с рабочей частью балансира из трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм через ось с одной вращательной степенью свободы. |