|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИК-16.02 | | Игровой комплекс "Бриум" 16.02 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2015x2365x2370 | Вес, кг: | 136.544 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, HPL пластик, влагостойкая березовая фанера, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 8 шт., крыша – 1 компл., полы – 1 компл., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., игровая панель "акустические колотушки" – 1 шт., горка – 1 шт., лестница – 1 шт., счеты – 2 шт., перекладины – 3 шт., ручка - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Игровой комплекс состоит из 1 домика. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Открытые торцы стоек закрыты декоративными заглушками из HPL-пластика.  Пол домика изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием. Крыша домика представлена из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. Декоративные панели, игровые элементы выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. На панели и игровые элементы при помощи УФ печати наносятся рисунки. Крыша, декоративные панели, игровые элементы комплекса выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. На панели и игровые элементы при помощи УФ печати наносятся рисунки. Для повышения износостойкости и декоративных качеств все фанерные элементы покрываются водно-дисперсионным лаком. Ручки, стяжки выполнены из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Металлические перекладины, изготовлены из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Сетчатое ограждение башни изготовлено с использованием металлической оцинкованной сетки Bastion, закрепленной при помощи рамы из профильной металлической трубы сечением 30х30 мм с толщиной стенки 2 мм.  Игровая панель "Акустические колотушки" с резиновыми хлопушками на панели из влагостойкой березовой фанеры толщиной 12 мм. Резиновые хлопушки выполнены из резины толщиной 5 мм.  Игровые элементы "Счеты" закреплены на металлической круглой трубе диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Треугольники в игровом элементе выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм.  В составе игрового комплекса имеются 1 прямая горка. Горка h=0,55 м., состоит из ската и бортов, в свою очередь выполненных из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак;  - фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. | | | |