|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-306 | | Карусель 4-местная "Квебек" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1847x1847x842 | Вес, кг: | 54.2894 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, влагостойкая ламинированная березовая фанера с антискользящим покрытием. Комплектация: карусель в сборе – 1шт., комплект крепежа – 1шт., закладная – 1 шт. Карусель имеет одну ось вращения - вокруг центральной вертикальной оси. Опорная стойка карусели выполнена из круглых металлических труб диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, диаметром 50 мм. Карусель вращается на валу с 2 подшипниками.  На каркасе карусели устанавливаются поручни из металлической трубы диаметром 33,5 мм. Четыре сидячих места круглой формы и центральная платформа из ламинированной фанеры. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Заглушки должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. | | | |