|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-17.30 | | Песочница "Маверикс" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1565x1570x255 | Вес, кг: | 28.694 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл. Борта песочницы и сидения выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. Деревянные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие – антиграффити. По четырем внутренним углам песочницы для фиксации бортов установлены металлические уголки. На каждый угол песочницы поверх бортов устанавливаются сидения. Все имеющиеся металлические детали предварительно зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий.   Комплектация: борта песочницы – 4 шт., сидения – 4 шт, уголки – 4 шт., комплект крепежа – 1 шт. | | | |