|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-18.30 | | Песочница "Формикс" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1520x1520x300 | Вес, кг: | 43.84641 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл. Борта песочницы и сидения выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. Деревянные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие – антиграффити. По восьми внутренним углам песочницы для фиксации бортов установлены металлические уголки. На четыре угла песочницы поверх бортов устанавливаются сидения. Все имеющиеся металлические детали предварительно зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий.   Комплектация: борта песочницы – 8 шт., сидения – 2 шт, уголки – 8 шт., комплект крепежа – 1 шт. | | | |