|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-18.40 | | Качалка "Формикс" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 388x678x946 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: фанера ламинированная с антискользящим покрытием, влагостойкая фанера, металл, нержавеющий крепеж.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Качалка на металлической пружине с двумя боковыми панелями из березовой фанеры толщиной 18 мм, сиденьем из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, перекладиной для ног из круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Пружина выполнена из металла, габариты 360x200x20 мм. На панелях установлены ручки из пластика. Декоративные элементы и рисунки нанесены при помощи УФ-печати. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |