|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-19.40 | | Качалка "Антарктика" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 388x636x934 | Вес, кг: | 40.13 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: фанера ламинированная с антискользящим покрытием, березовая влагостойкая фанера, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: основание с пружиной – 1 компл., боковины качалки – 2 шт., сидение – 1 шт., спинка – 1 шт., перекладина – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Качалка на металлической пружине с двумя боковыми панелями из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, сиденьем и спинкой из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, перекладиной для ног и рук из круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Пружина выполнена из металла, габариты 425x200x20 мм. Декоративные элементы и рисунки нанесены при помощи УФ-печати. С лицевой стороны панели нанесен принт. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |