|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-21.01 | | Карусель | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1230x1230x817 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: ламинированная фанера с антискользящим покрытием, пластик HPL, металл.  Центральная ось изготовлена из круглой трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм. Подвижная часть карусели вращается на двух радиально-упорных роликовых подшипниках, установленных в трубу. Каркас подвижной части изготовлен из трубы диаметром 33,5 мм, на котором размещено сидение из пластика HPL толщиной 10 мм. Круглый каркас подвижной части с элементами крепления для пола выполнен из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм.   Пол выполнен из высокопрочной влагостойкой ламинированной березовой фанеры с антискользящим покрытием толщиной 15 мм.   Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской и цинкогрунтом. Весь крепеж нержавеющий. | | | |