|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-21.20Р | | Рама качелей одинарные | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1555x2464x2275 | Вес, кг: | 75.07258 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Дерево хвойных пород, металл, влагостойкая березовая фанера, HPL пластик. Комплектация: Стойки из бруса– 4 шт, Перекладина – 1 шт, комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.   Рама качелей состоит из 4 стоек из бруса и 1 металлической перекладины, закрепленных между ними. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 89 мм и толщиной 3 мм. Заглушки на брусе использованы из пластика HPL толщиной 10 мм. Место соединения стоек с перекладиной закрывается накладками из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. В комплекте используется крепеж из нержавеющей стали.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |