|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-01 | | Тройной каскад турников | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 150x3774x2554 | Вес, кг: | 109.178 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Комплекс состоит из четырех опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и трех перекладин выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных хомутах 108 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.  Комплектация:  Опорные столбы – 4 шт. Перекладины – 3 шт. Хомуты – 6 шт. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |