|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-09.18 | | Канатный комплекс "Купер" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 7100x7100x3600 | Вес, кг: | 469 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, армированный канат, порошковая краска. Комплектация: Опорные дуги – 2 компл; хомуты – 1 компл; сетка из армированного каната – 1 компл.; комплект крепежа - 1 шт. Опорные дуги полусферы выполнены из металлической трубы диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм. Сетка выполнена из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками.  Крепление сетки к площадке производится при помощи обжатия металлического коуша с пластиковой вставкой, алюминиевой втулкой. Комплектация: Опорные дуги – 2 компл; хомуты – 1 компл; сетка из армированного каната – 1 компл.; комплект крепежа - 1 шт. | | | |