|  |  |
| --- | --- |
| ЛГД-121 | Металлофон (нержавеющая сталь) |
|  |
| Размеры, мм: | 724x844x588 | Вес, кг: | 55 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска.Опорные ножки металлофона выполнены из металлической круглой трубы диаметром 57 мм.Корпус выполнен в виде конуса из стали толщиной стенки 3 мм. Толщина корпуса 83 мм. На двух длинных боковых гранях установлены металлические трубы диаметром 57 мм и длинной 125 мм, в количестве 10 штук на стороне. На верхней крышке установлены металлические пластины со скругленными углами, в количестве10 шт. Пластины выполнены из металла толщиной 4 мм и имеют ширину 60 мм. Длинна наименьшей пластины 233,33 мм, а наибольшей 450 мм. Пластины имеют разный размер, который постепенно равномерно увеличивается от наименьшего к наибольшему. Между пластиной и корпусом должен быть зазор.Палочки для игры на металлофоне выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм.Все изделия, выполненные из металла покрыты порошковой полиэфирной краской.Элементы, выполненные из фанеры окрашены в два слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие – антиграффити.Весь крепеж оцинкован.Комплектация: металлофон в сборе – 1 компл; |