|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСП-01 | Скамья парковая (круглая) |
|  |
| Размеры, мм: | 3000x3000x450 | Вес, кг: | 130 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, дерево, порошковая краска. Каркас скамьи изготовлен из профильной трубы с высокотехнологичной обработкой, окрашенной порошковой полиэфирной глянцевой краской. Каркас сидения - металлическая профильная труба сечением 25мм х 25мм, толщина стенки 1,5 мм, ножки – металлическая профильная труба сечением 40мм х 20мм, толщина стенки 1,5мм и 20мм х 20мм, толщина стенки 1,5 мм.Сиденье состоит из брусков размерами 95мм х 37мм х 450 мм, изготовленных из хвойных пород древесины класса АВ. Бруски обработаны антисептиками и окрашены тонировочными пропитками. |