|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ4513 | | Воркаут МГ-13 "Брусья двойные разноуровневые" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 710x3300x1500 | Вес, кг: | 119.28 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация:  Опорные столбы – 6 шт. Перекладины – 4 шт. Скамья - 1 шт. Хомуты металлические – 8 шт. Комплект крепежа - 1 шт.  Воркаут состоит из 6 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм, и перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 89 мм. Все имеющиеся металлические детали зачищены и окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь крепеж нержавеющий. | | | |