|  |  |
| --- | --- |
| МГ4513 | Воркаут МГ-13 "Брусья двойные разноуровневые" |
|  |
| Размеры, мм: | 710x3300x1500 | Вес, кг: | 119.28 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл.Комплектация: Опорные столбы – 6 шт.Перекладины – 4 шт.Скамья - 1 шт.Хомуты металлические – 8 шт.Комплект крепежа - 1 шт.Воркаут состоит из 6 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм, и перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 89 мм.Все имеющиеся металлические детали зачищены и окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий. |