|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-02 | Рукоход классический двухуровневый |
|  |
| Размеры, мм: | 1468x4340x2605 | Вес, кг: | 210.84 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Комплекс состоит из 6 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и двух рукоходов выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение рукоходов к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краскаКомплектация: Опорные столбы – 6 шт.Рукоходы – 2 шт.Хомуты – 8 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |