|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-03 | | Рукоход классический двухуровневый из шести турников | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1358x6646x2554 | Вес, кг: | 353.59 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Комплекс состоит из 10 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, 6 перекладин и 2 рукоходов, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение рукоходов и перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска  Комплектация:  Опорные столбы – 10 шт. Перекладины - 6 шт. Рукоходы – 2 шт. Хомуты – 20 шт. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |