|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-04 | Рукоход-змейка, шведская стенка и турники |
|  |
| Размеры, мм: | 1694x5682x2554 | Вес, кг: | 258.574 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Комплекс состоит из 7 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, 1 турник с «молотками», 1 шведская стенка, 1 рукохода-змейка и 4 перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение шведской стенки, рукохода-змейки, турника с «молотками» и перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краскаКомплектация: Опорные столбы – 7 шт.Шведская стенка – 1 шт.Рукоход-змейка – 1 шт.Турник с «молотками» – 1 шт.Перекладины – 4 шт.Хомуты – 16 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |