|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-04 | | Рукоход-змейка, шведская стенка и турники | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1694x5682x2554 | Вес, кг: | 258.574 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Комплекс состоит из 7 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, 1 турник с «молотками», 1 шведская стенка, 1 рукохода-змейка и 4 перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение шведской стенки, рукохода-змейки, турника с «молотками» и перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска  Комплектация:  Опорные столбы – 7 шт. Шведская стенка – 1 шт. Рукоход-змейка – 1 шт. Турник с «молотками» – 1 шт. Перекладины – 4 шт. Хомуты – 16 шт. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |