|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-09 | Брусья двойные для отжимания разноуровневые |
|  |
| Размеры, мм: | 860x2676x1555 | Вес, кг: | 123.94 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Комплекс состоит из 6 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и 4 перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.Комплектация: Опорные столбы – 6 шт.Перекладины – 4 шт.Хомуты – 8 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |