|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-09 | | Брусья двойные для отжимания разноуровневые | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 860x2676x1555 | Вес, кг: | 123.94 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Комплекс состоит из 6 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и 4 перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.  Комплектация:  Опорные столбы – 6 шт. Перекладины – 4 шт. Хомуты – 8 шт. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |