|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-10 | Брусья для отжимания |
|  |
| Размеры, мм: | 750x1358x1554 | Вес, кг: | 80.464 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Комплекс состоит из 4 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и 2 перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.Комплектация: Опорные столбы – 4 шт.Перекладины – 2 шт.Хомуты – 4 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |