|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-12 | Каскад из пяти турников и скамейки для упражнений пресса |
|  |
| Размеры, мм: | 2955x4982x2554 | Вес, кг: | 221.842 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска,дерево,лак. Комплекс состоит из 8 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и перекладин выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлически хомутах 108 WORKOUT.В состав комплекса входят - скамья для пресса и турники.Поверхность скамеек для пресса выполнена из сухих досок хвойных пород сечением 35 мм х 90 мм. Все доски отшлифованы, верхние кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.Комплектация: опорные столбы – 8 шт; перекладины – 5 шт; хомуты – 14 шт.; Скамья для пресса – 1 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |