|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-14 | Турник разноуровневый двойной |
|  |
| Размеры, мм: | 260x2676x2605 | Вес, кг: | 87.44 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, дерево, лак. Комплекс состоит из трех опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и перекладин выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах 108 WORKOUT.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.Комплектация: опорные столбы – 3 шт , перекладины – 2 шт., хомуты – 4 шт. |